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采购需求
1、设备名称：心电监护仪（病人监护仪）
2、应用范围：用于脾胃病科住院患者生命体征监测，可监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸等参数；适用于消化道出血、急性胰腺炎、休克、老年危重患者、内镜术后患者实时监护，支持病情变化早期识别、抢救监护，满足临床护理、教学示教需求。
3、安装场地：脾胃病科病房床等。
4、环境要求：无特殊要求。
5、网络要求：无要求。
6、主要功能：
6.1同步监测心电、心率、无创血压、血氧饱和度、呼吸；
6.2具备心律失常分析、超限声光报警，报警阈值可调；
6.3支持波形、数值冻结、回顾，趋势图存储查看；
6.4具备NIBP定时自动测量、手动测量模式；
6.5电池内置，断电后可短时续航，满足转运监护；
6.6屏幕清晰，防眩光，支持多导联选择。
7、保修年限：5年。
8、配置清单
	序号
	主要配置或组件名称
	数量
	备注

	1
	监护仪主机
	5
	

	2
	心电导联线
	5
	

	3
	血氧探头
	5
	

	4
	无创血压袖带
	5
	

	5
	内置充电电池
	5
	


9、设备技术参数
	序号
	技术参数及要求
	备注

	1
	★可监测心电、心率、无创血压、血氧饱和度、呼吸，具备心律失常分析功能。
	

	2
	支持多级声光报警，报警阈值可自定义调节，支持临时静音。
	

	3
	内置锂电池，断电续航≥2小时，支持院内转运监护
	

	4
	支持趋势数据存储、波形回顾，用于病例讨论、教学带教。
	

	5
	屏幕≥10英寸，防眩光设计，简体中文操作界面，支持多导联选择。
	




备注：本采购需求中标注“★”号的条款为实质性要求，供应商应全部响应和满足，否则将被视为不合格供应商。
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